**Avalon**® **Barrier**

**Avalon**® **Barrier**

Die Avalon Barrier ist unser vielseitigstes und beliebtestes Absperrgitter. Sie entspricht den Britischen Straßenverkehrsvorschriften und ist für ein breites Spektrum von Fußgängerabsperrungen geeignet, in Außen- und Innenbereichen. Häufig wird die Avalon Barrier bei Bau-, Aushub-, und Straßenarbeiten sowie Veranstaltungen verwendet.

Der Strongwall Base Ballast ist eine sichere Lösung für hohe Beanspruchungen, um die Standsicherheit des Absperrgitters zu erhöhen. Die Anforderungen für eine Windlast nach Klasse B Vorschrift werden erfüllt.

**Features & Benefits**

* Einfach zu transportieren und zu lagern
* Einfache Anpassung an die Baustellenbegebenheiten mit 3 Optionen für die Füße: Clear Path Extra Fuß (100% stolpersicher), Clear Path Fuß oder der Standard Fuß
* Klare räumliche Trennung in hochfrequentierten Zonen
* Ballastsicherung zur Einhaltung geforderter Windlasten erhältlich
* Sichert die Einhaltung Vorgegebener Distanzbestimmungen
* Patentiertes Verbindersystem, um Arbeiter und Fußgänger zu schützen
* Lieferung von Ersatzteilen zur Aufrechterhaltung der Qualität möglich
* Individuelle Anpassungen in Abhängigkeit von der Liefermenge möglich
* Langlebige und sichere Möglichkeit der Stabilisierung des Absperrgitters
* Bei Verwendung werden die Vorgaben für Absperrgitter bei einer Windlast Klasse B eingehalten
* Recyclingprodukt mit geschlossenem Kreislauf: hergestellt aus recyceltem PVC
* Einfacher und schneller Aufbau
* Stapelbar und damit einfacher Transport

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avalon® 2m | Avalon® 1m | Avalon® 0.5m |
| Produktnummer | 0635 | 0634 | 0646 |
| Höhe | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| Breite | 40mm | 40mm | 40mm |
| Länge | 2005mm | 1000mm | 655mm |
| Gewicht | 11kg | 8.5kg | 1.8kg |
| Menge pro Palette | 50 | 50 | 100 |
| Farbe | Orange | Orange | Orange |

|  |  |
| --- | --- |
|  | StrongWall Ballast |
| Produktnummer | 0197 |
| Höhe | 300mm |
| Breite | 520mm |
| Länge | 1000mm |
| Gewicht | 18kg |
| Menge pro Palette | 18 |
| Farbe | Schwarz |