**SafeGate & SafeBase**

**SafeGate & SafeBase**

Das SafeGate Schachtgitter wurde für temporäre Absperrungen bei Aufgrabungen entwickelt. Es wird sehr gerne im Bereich des Kabelbaus eingesetzt.

**Produktvorteile**

* Die klappbare Ausführung erleichtert den Transport und die Lagerung gegenüber anderen Schachtgittern
* Sehr leicht, daher leicht zu transportieren und aufzustellen
* Erhöhung der Standfestigkeit bei Wind durch Verwendung des SafeBase Bauzaunfußes
* Markiert deutlich gesperrte Bereiche, um die Gefahr unbefugten Betretens zu verhindern
* Einfache Möglichkeit, Vorgaben des Social Distancing einzuhalten
* Kann im Quadrat oder mit dem SafeBase Bauzaunfuß in Linie aufgestellt werden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SafeGate | 3-fach | 4 -fach | SafeBase |
| Produktnummer | 09737 | 09738 | 0204 |
| Länge | 2250mm | 3000mm | 340mm |
| Höhe | 1000mm | 1000mm | 80mm |
| Breite | 60mm | 80mm | 340mm |
| Gewicht | 6kg | 8kg | 2.6kg |
| Menge pro Palette | 25 | 20 | 150 |
| Farbe | Rot Gelb | Rot Gelb | Schwarz |