**LowPro® 23/05 Roadplate Grabenbrücke**

**LowPro® 23/05 Roadplate Grabenbrücke**

Die LowPro 23/05 Road Plate ist ein modulares System einzeln miteinander kombinierbarer Elemente. Geeignet für eine maximale Fahrzeugbelastung von 44 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 1200mm.

**Produktvorteile**

* Einfach zu transportieren und zu lagern im Transportgestell
* Mit der EasiLift Verlegehilfe einfach von 2 Personen zu verlegen, ohne Kran oder andere Schwerlastgeräte
* Sichere Abdeckung für Rohrgräben und Gruben bis 1200mm Breite
* Für den provisorischen oder zeitweiligen Einsatz auf Straßen
* Zur klaren Begrenzung von Durchfahrten, um Straßenverkehr und Fahrzeuge sicher zu leiten
* Geeignet für Fahrzeuge bis zu 44 Tonnen Gewicht
* Bei Bedarf sind Ersatzteile erhältlich zur Aufrechterhaltung optimaler Qualität und Betriebseigenschaften
* Individuelle Konfiguration der Einzelelemente, auch im Rahmen eines größeren Systems
* Grabenabdeckungen müssen mittig über dem Graben platziert warden
* Reduktion von CO2 Emissionen durch leichtes Transportgewicht im Vergleich zu Stahlplatten

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LowPro**®** 23/05 | Mittelstück | Endstück | EasiLift Verlegehilfe |
| Produktnummer | 0839 | 0726 | 0730 |
| Länge | 2300mm | 2300mm | 925mm |
| Breite | 500mm | 700mm | 457mm |
| Höhe | 85mm | 85mm | 196mm |
| Gewicht | 65kg | 27kg | 10kg |
| Menge pro Palette | 16 | 10 | 20 |
| Farbe | Gelb & Blau | Blau | Gelb |

|  |  |
| --- | --- |
| LowPro**®** 23/05 Stillage |  |
| Produktnummer | 0731 |
| Höhe | 908mm |
| Länge | 1779mm |
| Breite | 1613mm |
| Gewicht | 190kg |
| Gewicht, beladen | 1030kg |
| Menge pro Palette | 1 |