**LowPro**® **11/11 Grabenabdeckung**

**LowPro**® **11/11**

Fußgänger Grabenabdeckung mit der patentierten flexiblen Gummiumrandung. Geeignet für eine maximale Fahrzeugbelastung von 1,6 Tonnen bei einer Rohrgrabenbreite von 700mm.

**Produktvorteile**

* Sehr kompakt und flach für einfache Lagerung & Transport
* Einfach von 1 Person zu transportieren und zu verlegen
* Sichere Abdeckung für Rohrgräben und Gruben bis 700mm Breite
* Einfache Erstellung von vorübergehenden und mittelfristigen Fußwegen und Grabenabdeckungen
* Nicht für Fahrbahnen geeignet
* Individuelle Anpassungen auf Anfrage möglich
* Die gut sichtbare und stolperfreie Grabenabdeckung gewährleistet sichere Übergänge für Fußgänger und Fahrzeuge bis 1,6 to
* Die Abdeckung muss mittig über dem Graben platziert warden
* Reduktion von CO2 Emissionen durch weniger Transportgewicht im Vergleich zu Stahlplatten

|  |  |
| --- | --- |
|  | LowPro® 11/11 |
| Produktnummer | 0815 |
| Länge | 1125mm |
| Breite | 1125mm |
| Höhe | 17mm |
| Gewicht | 24kg |
| Menge pro Palette | 30 |
| Farbe | Schwarz Gelb |